**磷肥厂精制酸车间**

**四**

**知**

**卡**

**脱硫脱色岗位**

**精制酸车间脱硫脱色岗位安全生产责任卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 脱硫脱色 | 责任范围 | 精制酸装置 |
| 序号 | 安全生产职责 |
| 1 | 严格执行相关的法律、法规、规章、标准及公司规章制度； |
| 2 | 严格遵守本岗位的操作规程、工艺指标，及时处置DCS报警联锁； |
| 3 | 熟悉本岗位的工艺和安全控制基本要求，并熟练掌握萃取剂、61%磷酸、98%硫酸、蒸汽的理化性质、特点及应急处理要求； |
| 4 | 熟练掌握本岗位的风险点及职业危害因素，并对外来人员进行安全告知； |
| 5 | 严格控制工艺安全指标，防止发生萃取剂泄漏、燃爆等重大事故；严格碳酸钡的管理防止出现误服等情况； |
| 6 | 正确佩戴和使用劳动防护用品，并对外来人员的穿戴情况进行检查、制止及报告； |
| 7 | 对本操岗位中控室内应急、消防、设施情况进行检查，并形成记录，特别是可燃气体和有毒气体监测、火灾报警系统，有异常及时处理、汇报； |
| 8 | 协助班长落实作业前的工艺交出措施，并对属地范围内各种作业的安全措施、行为规范等进行监督检查，及时制止或举报“三违”行为； |
| 9 | 参与本岗位相关的工艺危害分析、工作危害分析、开车前安全检查、隐患排查、事故调查、应急演练等； |
| 10 | 监督进入属地范围的承包商的作业行为；罐装作业前对人员及车辆进行安全检查和人员资质检查，并收缴钥匙、手机。 |
| 11 | 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，并对安全生产提出合理化建议； |
| 12 | 发现异常情况时，及时合理处置并报告班长，紧急情况有权先处理再汇报； |
| 13 | 车间和公司制度规定的其它安全职责。 |

**精制酸车间脱硫脱色岗位风险辨识卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| 1 | 磷酸泄漏造成人员灼烫 | 人员伤亡财产损失 | 1、认真巡检，查找系统存在漏点，及时处理。 |
| 2、精心操作，控制各槽、储罐液位在指标范围之内。 |
| 3、规范磷酸取样操作。 |
| 4、按照《精制酸车间应急救援预案》处置 |
| 2 | 高温物料泄漏造成人员烫伤 | 人员伤亡财产损失 | 1、按时进行巡回检查，及时发现问题，及时反馈处理，将高温物料泄漏事故消灭在萌芽状态； |
| 2、严格执行操作规程，严格控制各项指标； |
| 3、加大隐患排查力度，及时消除事故隐患，确保设备正常运行； |
| 4、强化教育培训，提高人员操作认知和应急处理水平。 |
| 3 | 触电 | 人员伤亡 | 1、不接触低压带电体，不靠近高压带电体。 |
| 2、规范电气设备接地、接零，定期对运转设备接线，临时用电设备接线情况检查。 |
| 3、在有触电危险的位置设置警示标识。 |
| 4、用电设备检修必须断电、验电、挂牌，专人监护。 |
| 5、临时电源箱设置漏电保护器，实现一机一闸一保护。 |
| 6、非电工人员严禁私自拆、接用电设备及线路。 |
| 7、临时用电办理临时用电票证。 |
| 8、做好员工触电预防及应急知识培训，定期开展应急演练。 |
| 4 | 双氧水泄漏造成火灾、人员灼烫 | 人员伤亡财产损失 | 1、加强明火管理，特殊作业经审批后方可实施。 |
| 2、严格执行操作规程，严格控制各项指标； |
| 3、按时进行巡回检查，及时发现问题，及时反馈处理； |
| 4、配置消防器材，及时扑灭初期火灾。 |
| 5 | 碳酸钡加入造成人员中毒 | 人员伤亡 | 1、碳酸钡加入时严格佩戴防护口罩 |
| 2、碳酸钡加入完成后进行口腔清理（漱口） |
| 3、对洒落地面的碳酸钡及时进行清扫收集 |
| 4、做好员工中毒窒息安全知识培训。 |

**精制酸车间脱硫脱色岗位操作规程卡**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要内容 | 正常控制要点 |
| 脱硫脱色工艺控制 |  |
| 脱硫脱色工艺控制 |  |

**精制酸车间脱硫脱色岗位应急处置卡**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应急类型 | 处置措施 |
| 1 | 磷酸泄漏 | 一、现场处置1、管道或储罐立即停止进酸。2、管道泄漏时外操穿好防护服，关闭泄漏点前、后阀门；利用雾状水进行烟雾压制，泄漏的酸收集用石灰中和。3、储罐少量泄漏时首先切断泄漏源，并利用石灰进行中和处置，并转移至安全地点。4、精制酸库区大量泄漏时，关闭库区雨污切换阀，将泄漏的磷酸放置在收集池内，利用收集泵转移至未泄漏酸罐内。二、人员救护人员被酸灼伤时，利用附近安全地点的冲淋设施对受伤人员至少用清水冲淋30分钟以上，及时送医院救治。1. 扩大应急

人员撤离，向上级汇报，请求其它救援力量。 |

**精制酸车间脱硫脱色岗位应急处置卡**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应急类型 | 处置措施 |
| 2 | 高温物料烫伤 | 一、现场处置：1、事故第一发现者应立即向当班班长汇报，当班班长接到汇报后立即向车间主任报告。2、班长立即组织操作人员清离现场及周围作业人员，停止其它作业，安排专人设置警戒区，严格限制人员和车辆出入。二、人员救护：若发现有人烫伤，救护人员做好个人防护，将伤员救出，就近用清水冲洗30分钟以上，送医院救治。1. 扩大应急：

人员撤离，向上级汇报，请求其它救援力量。 |

**精制酸车间脱硫脱色岗位应急处置卡**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应急类型 | 处置措施 |
| 3 | 断电跳闸 | 一、现场处置：二、人员救护：若发现有人受伤，救护人员佩戴好空气呼吸器，将伤员救出，送医院救治。三、扩大应急：向上级汇报，请求其它救援力量。 |