**磷肥厂复合肥车间**

**四**

**知**

**卡**

**二铵成品包装皮带**

**复合肥车间二铵成品包装皮带安全生产责任卡**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | | | 二铵成品包装皮带 | 责任范围 | 二铵散库及皮带廊 | |
| 序号 | | 安全生产职责 | | | | |
| 1 | | 执行相关的法律、法规、规章、标准及公司规章制度； | | | | |
| 2 | | 熟练掌握本岗位的安全控制基本要求、机械伤害应急处理要求、风险点及职业危害因素，并对外来人员进行告知； | | | | |
| 3 | | 正确佩戴和使用劳动防护用品，并对外来人员的穿戴不规范情况进行制止及报告； | | | | |
| 4 | | 落实本岗位内各种作业的安全措施、行为规范，及时制止或举报“三违”行为； | | | | |
| 5 | | 参与本岗位隐患排查、事故调查、应急演练等； | | | | |
| 6 | | 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，并对安全生产提出合理化建议； | | | | |
| 7 | | 发现异常情况时，及时合理处置并报告班长； | | | | |
| 8 | | 车间和公司制度规定的其它安全职责。 | | | | |

**复合肥车间二铵成品包装皮带风险辨识卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| 1 | 机械伤害、  滑跌 | 人员伤亡  财产损失 | 1、正确选择配套的作业工具，用力适度均匀； |
| 2、及时清理地面撒肥； |
| 3、作业人员严格劳保着装，着装做到“三紧”； |
| 4、与设备运转部位保持0.2米以上安全距离。 |

**复合肥车间二铵成品包装皮带操作规程卡**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工序** | **控制项目** | **指标单位** | **设计值** | **指标范围** |
| 1 |  |  |  |  |  |

**复合肥车间二铵成品包装皮带岗位应急处置卡**

|  |  |
| --- | --- |
| 应急类型 | 处置措施 |
| 机械伤害、滑跌 | 一、现场处置  1、事故第一发现者应立即向当班班长汇报，当班班长接到汇报后立即向车间主任报告；  2、停止所有作业人员救护。  二、人员救护  1、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血；  2、发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干浄，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治；  3、发现伤者手等部位骨折时，不要盲目搬动，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。选择用木板或平板抬运，送往医院救治；  4、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，同时联系三宁公司应急救援车68110前来运送伤员，并安排专人在指定位置接引。 |