**磷肥厂复合肥车间**

**四**

**知**

**卡**

**保管岗位**

**复合肥车间保管岗位安全生产责任卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 | 保管 | 责任范围 | 车间各仓库及原辅材料堆场 |
| 序号 | 安全生产职责 |
| 1 | 严格执行相关的法律、法规、规章、标准及公司规章制度。 |
| 2 | 熟练掌握本岗位的风险点及职业危害因素，并对外来人员进行告知。 |
| 3 | 正确佩戴和使用劳动防护用品。 |
| 4 | 执行车间相关管理制度和作业程序，本厂的实施细则。 |
| 5 | 对岗位电器、安全设施、防护用品检查；有异常情况及时汇报处理，并形成记录。 |
| 6 | 了解车间范围内主要危险介质的所在位置、理化性质、特点及应急处理要求。 |
| 7 | 负责原辅材料日常维护。 |
| 8 | 监督进入属地范围的承包商的作业行为。 |
| 9 | 接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，并对安全生产提出合理化建议。 |
| 10 | 发现异常情况时，及时合理处置并报告班长，紧急情况有权先处理再汇报。 |
| 11 | 参与班组隐患排查；对违章作业及时制止。 |
| 12 | 落实属地安全管理和直线管理责任，包括但不限于目标指标、交通安全、劳动防护、安全设施、劳动纪律。 |
| 13 | 国家法律法规和公司制度规定的其它安全职责。 |

**复合肥车间保管岗位风险辨识卡**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要风险 | 危害 | 主要控制措施 |
| 1 | 机械伤害、滑跌、高处坠落 | 人员伤亡财产损失 | 1、专人监护，监护人扶好木梯，不得离岗；作业人员扶好木梯，严禁持物攀爬 ； |
| 2、上第一层以上（含第一层）吨包后迅速系好安全带，保证安全带处于拉紧状态，临边0.5米内不得站人或作业；吨包上行走应缓慢直行，不得倒着走或侧身走； |
| 3、严禁手等身体部位接触机车叉架，必须使用专用套袋器对吊袋进行栓挂，吊袋需打绞后套入的、手必须放在叉架下方、禁止将手伸到打绞后的吊环内； |
| 4、挂第二层吨包时必须用配套的长叉杆。 |
| 2 | 包装袋保管理不善引起火灾 | 人员伤亡财产损失 | 1、控制包装袋堆层高度，保证与照明灯0.5米以上距离； |
| 2、保持室内通风，干燥。 |
| 3 | 机车伤害 | 人员伤亡财产损失 | 1、叉车作业时站在侧面0.5米，保持足够安全间距，车动人不动，人动车不动； |
| 2、必须正面行走，不能侧向或是倒退行走。 |

**复合肥车间保管岗位操作规程卡**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工序** | **控制项目** | **指标单位** | **设计值** | **指标范围** |
| 1 | 包装 | 平均净含量 | Kg | ≥50.0、40.0Kg、25.0Kg | ≥50.0、40.0Kg、25.0Kg |
| 2 | 包装 | 单包净重含量 | Kg | 49.96~50.36、39.94~40.34、25±0.25 | 49.96~50.36、39.94~40.34、25±0.25 |

**复合肥车间保管岗位应急处置卡**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 应急类型 | 处置措施 |
| 1 | 袋库失火 | 一、现场处置1、事故第一发现者应立即向当班班长汇报，当班班长接到汇报后立即向车间主任报告；2、清离现场周围作业人员，停止所有作业，安排专人在成品仓库各路口设置警戒区接多条消防水带，对现场的火势进行压制。二、人员救护1、人员中毒处理：迅速将中毒人员脱离现场，转移至空气新鲜的上风处安全区域，解开衣领保持呼吸道通畅，如呼吸困难，立即进行人工呼吸；2、人员烧伤处理：迅速将烧伤人员脱离现场，转移至空气新鲜的上风处安全区域，如伤员身上燃烧着的衣服如果一时难以脱下来，可让伤员卧倒在地滚压灭火，或用水浇灭火焰，同时用水进行物理降温。 |
| 2 | 机车伤害、滑跌、高处坠落 | 一、现场处置1、事故第一发现者应立即向当班班长汇报，当班班长接到汇报后立即向车间主任报告；2、停止所有作业人员救护。二、人员救护1、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血； 2、发生断指时立即止血，尽可能做到将断指冲洗干浄，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内与伤者一起立即送往医院救治； 3、发现伤者手等部位骨折时，不要盲目搬动，应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。选择用木板或平板抬运，送往医院救治；4、处于休克状态的伤员要让其安静、平卧、保暖、少动，同时联系三宁公司应急救援车68110前来运送伤员，并安排专人在指定位置接引。 |